|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Общество с ограниченной ответственностью***  ***«САМАРАНЕФТЬ-СЕРВИС»*** | |
| Юр. адрес: 443536, Самарская область, Волжский район, с. Николаевка,  территория Нефтеперерабатывающий завод  электронная почта: [info@stn-terminal.ru](mailto:info@stn-terminal.ru)  тел./факс +7(846) 200-84-44 | | Р/сч 40702810322000043790  в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)  К/сч 30101810500000000976  БИК 044525976  ИНН 6367045511/ КПП 636701001 |
| **ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 358** | | |
| от «16» апреля 2021 г. | | |
| Наименование продукции: | Топливо высоковязкое Вид 1 – СТО 75163429-004-2018 | |
| Резервуар: | РВС №3.1 | |
| Дата отбора пробы: | 16.04.2021 | |
| Дата проведения анализа: | 16.04.2021 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Метод испытаний** | **Норма по НД** | **Результат испытаний** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Кинематическая вязкость при 100℃, мм2/с, не менее | ГОСТ 33 | 2,2 | 2,234 |
| 2 | Температура вспышки в открытом тигле, °С, более | ГОСТ 4333 |  | 82 |
| Вид 1 | 80 |
| Вид 2 | 90 |
| Вид 3 | 200 |
| Вид 4 | 110 |
| 3 | Цвет | П. 7.2. наст. СТО | От желтого до черного | Желтый |

|  |  |
| --- | --- |
| Заключение: Качество продукции соответствует требованиям СТО 75163429-004-2018. | |
| Информация для потребителя: Топливо является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров углеводородов, содержащихся в топливе, в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.1314. Упаковка, маркировка и транспортирование по ГОСТ 1510. | |
| Начальник ТТО | Котов И.И. |